PLIEGO DE CONDICIONES

Cable:

* AMP905 Cable coaxial AL/CU carrete plástico cubierta blanca 100m.
* AMP564 Cable UTP Cat.6 PVC/Beige Caja cartón 305m. LSFH
* AMP756 Cable 2 FO SM ajustada G657A2 armada 3mm int./ext. marfil
* AMP908 Cable coaxial troncal RG11 CU/CU bobina de madera 300m NE 480

RTV:

* AMP622 Rack 19"32U 1610X600x600mm Sop.800Kg pta.cristal+trasera met.+4 Rdas+patas el. (Armario)
* AMP12 Antena circular FM (Radio FM)
* AMP16 Antena directiva radio digital DAB 3 elementos (Antena radio DAB)
* AMP41 Antena 19 elementos CH/21-60 ganancia 13dB "LTE" (Antena TV)
* AMP030C Mástil cincado 3000x35x1,5 mm. (Mástil)
* AMP85 Antena parabólica Offset de 1,35m. ( Parabólicas)
* AMP066 Armario plastico PVC ICT 450x450x150 (Caja de empotrar +marco+puerta) (Registros Secundarios)
* AMP056 Armario plástico PVC ICT 500x300x60 (Caja de empotrar +marco+puerta) (RTR)
* AMP400 Central amplificación 5E 40dB (BI+FM/BIII+DAB/BIV/BV/UHF) (Amplificador FM+UHF+DAB)
* AMP107 Amplificador blindado 2E UHF+UHF 30dB "LTE" (Amplificadores SAT)
* MI 3 ICT mezclador 3 entradas de Ekselans
* AMP656/20 Derivador directivo 6 derivaciones 20dB (Derivador)
* AMP652/20 Derivador directivo 2 derivaciones 20dB (Derivador)
* AMP664 Pau distribuidor 2 entradas 4 salidas (Distrubuidor)
* AMP160 Carátula para base TV+RD/SAT (64ud)
* AMP132 Distribuidor directivo 4 salidas (Caja plástica) (Distribuidor)
* AMP656/16CF Derivador directivo 6 derivaciones 16dB
* AMP654/12CF Derivador directivo 4 derivaciones 12dB

Tubos y arquetas:

* AMP090 40mm (Tubo canalización de enlace)
* AMP091 50mm (Tubo canalización principal)
* Tubo corrugado de PVC LEXMAN 25 mm 75 m (Tubo canalización secundaria)

Tomas:

* AMP748 Conector RJ45 hembra UTP Cat.6 blanco 90º (Roseta UTP)
* AMP912 Adaptador SC-SC APC SM duplex, zirconia, verde (Roseta FO)
* Caja de superficie de fibra óptica con 4 salidas SC/APC para FTTH FO-080003 de Tecatel (Caja de Segregación)
* AMP663 Base de toma final TV+RD/SAT c/c (5-2500MHz) demix SMC sin carátula (Toma cable coaxial)
* AMP928 Caja terminal interior FO 86x86x23mm con 2 adaptadores SC/APC incluidos (Roseta FO)

Patch Panel

* AMP672 Panel de parcheo integrado 19" Cat.6 UTP 24p 1U dual 180º bastidor trasero, etiqueta (Patch Panel UTP)
* BANDEJA FO 1U-19'' DE 24 ADAPTADORES SC/APC DÚPLEX SM(ADAPTADOR + CASET)
* Patch Panel rack19 24-port BNC-hembra 2U